具体参数

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 洞口尺寸 | 防护尺寸 | 数量/单位 | 铅当量 |  单价/㎡ | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 10兆直线加速器防护门 | 1800\*2200 | 2200\*2350 | 1樘 | 13mmpb铅板防护140mm中子防护 |  |  | 门机连锁装置、红外线装置 |
| 2 | 模拟定位机单扇平开防护门 | 1100\*2200 | 1100\*2200 | 1樘 | 3mmpb铅板防护 |  |  | 防盗锁 |
| 3 | 模拟定位机铅玻璃框 | 1250\*850 |  | 1个 | 3mmpb铅板防护 |  |  |  |
| 4 | 门洞包边、窗洞包边 | 1100\*22001250\*8501400\*2200 |  | 3套 |  |  |  | 不锈钢 |
| 4 | 模拟定位机房电动推拉门电动系统装置 |  |  | 1套 |  |  |  | 医院原先有1800\*2400防护推拉门需要电动系统，红外线、吊轮、轨道 |
| 5 | 运费 |  |  |  |
| 6 | 安装费 |  |  |  |
| 7 | 税金 |  |  |  |