心理CT系统市场调研参数要求
1. 基本要求：
1.1. 系统软件应具有二类医疗器械注册证。需通过技术审评，确保算法、量表的科学性和一致性（如与金标准的一致性验证）。
2. 软件核心功能要求
2.1. 依据文化程度差异、性别差异、不同年龄阶层等建立标准化的中国常模并以此为依据进行大数据分析，测评评估报告符合临床诊断需求，心理CT的诊断符合率达到84％以上。
2.2. 心理CT应具有测谎功能，可以控制和发现被试者在测评中的掩饰和夸大倾向。
2.3. 心理CT应具有不少于8个诊断模块,包括精神卫生、心理咨询、学业咨询、司法鉴定等。
2.4. 心理CT的结果报告应具有测评者基本人口学信息、各因子得分、诊断结果、分析建议、风险预警提示、临床辅助诊断意见等信息。
2.5. 具有纵向报告功能：同一患者在不同的时间做同一测评量表时,系统能够自动显示前后对比结果的数据趋势分析。
2.6. 心理CT应具有危险行为预警提示功能。
3. 软件基础功能要求
3.1. 根据测验结果自动计算得分，自动生成评估报告。
3.2. 软件应具备断点续测功能，当测查终端中断退出，软件自动保存当前测评进度和测评数据。
3.3. 支持多字段检索，可根据姓名、个人编号等信息精确或模糊查询。
3.4. 系统应具备统计分析功能。
3.5. 系统应具备记忆功能评估模块，提供所用记忆量表的知识产权证明文件。
3.6. 系统需与医院现有的心理CT系统（海斯曼心理CT系统）数据库相兼容。
3.7. 系统需与医院信息系统对接。
3.8. 量表库常用量表≥200个，涵盖儿童到老年各个年龄段。量表需满足全国医疗服务项目技术规范(2023年版)内容。
3.9. [bookmark: _GoBack]系统可实现本院区多科室、多病区部署，满足多人同时进行不同量表测试
4. 系统其他要求
4.1. 可靠性：系统运行稳定可靠，充分考虑冗余问题，要在系统设计范围内保证随着系统数据量的增加，系统性能不出现显著下降。
4.2. 稳定性：系统架构设计合理，结合必要的集群、热备等手段，保证系统不间断运行。
4.3. 数据安全:系统须具备完善的数据安全保护能力，对患者隐私、诊疗数据等敏感信息实现分级分类管理与全生命周期防护。
4.4. 易维护性：系统为管理员提供系统设置和维护功能，包括用户权限设置、字段维护、日志监控、数据批量处理、数据备份、数据同步等，让管理员对系统进行各项日常维护操作。
4.5. 操作性：系统设计符合业界通用规范和习惯用法，满足非专业用户的日常使用。
5. 系统配置要求
5.1. 移动测查终端硬件51台。
操作系统：安卓或鸿蒙；内存：≥6G+128G；屏幕尺寸：≥10.4英寸；
5.2. 移动测查终端软件51套。
6. 服务要求
6.1. 需完成院内所需科室系统的安装调试，并完成培训工作，项目验收后提供3年的质保时间。
7. 系统集成服务
7.1. 满足医院现有管理要求，进行心理CT系统定制化开发，统一管理；
7.2. 完成与医院业务系统(HIS、LIS、PACS、EMR、护理系统、集成平台等)对接工作，并保证系统正常运行，满足医院现有管理要求，统一管理。所有软件接口对接费用、产品安装实施及网络布线所产生的人工及耗材费用均由公司全部承担，医院不再额外支付费用。
7.3. 包含本项目范围内所必须支架、电源线、管线等材料。
7.4. 本项目涉及所有产品软件承载的服务资源适配院方现有云资源环境。费用均由公司全部承担，医院不再额外支付费用。
7.5. 配合医院信息系统安全等级保护认证2.0三级测评工作。


